|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príloha č.1 | Výkaz - Výmer |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|  | Práce HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZEMNÉ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 1,500 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 0,500 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZEMNÉ PRÁCE |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317166101 | Nosný preklad PORFIX, dĺžky 1200 mm | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,061 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 317166112 | Nosný preklad PORFIX, dĺžky 1500 mm | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,263 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 317166131 | Samonosný preklad PORFIX, dĺžky 1000 mm | ks | 7,000 |  |  | 0,000 | 0,159 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 342273075 | Priečky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm | m2 | 24,913 |  |  | 0,000 | 3,070 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 342273100 | Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm | m2 | 22,500 |  |  | 0,000 | 3,319 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 317121251 | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,197 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 340291111 | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm | m | 20,350 |  |  | 0,000 | 0,002 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 340291121 | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm | m | 22,500 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,072 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,500 |  |  | 0,000 | 0,945 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612421661 | Vnútorná omietka vápennocementová stien - BASF, ručné spracovanie Prince Color K01 hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm | m2 | 70,720 |  |  | 0,000 | 2,546 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 612421665 | Vnútorná omietka vápenná stien, štuková - BASF, ručné spracovanie Prince Color K04 hr. 3 mm, zrnit. do 0,7 mm | m2 | 16,200 |  |  | 0,000 | 0,073 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 612465111 | Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 45,072 |  |  | 0,000 | 0,316 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 612474101 | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm | m2 | 28,000 |  |  | 0,000 | 0,269 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 52,000 |  |  | 0,000 | 0,102 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 631312611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 2,520 |  |  | 0,000 | 5,575 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 631319161 | Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3) | m3 | 2,520 |  |  | 0,000 | 0,101 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 631362422 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,089 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 2,520 |  |  | 0,000 | 4,629 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 632450028 | Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý samonosný hr.70mm | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 3,178 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 632477131 | Samonivelačný poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 hr. 3mm | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,131 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | ks | 8,000 |  |  | 0,000 | 0,055 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 612423521 | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou | m2 | 3,600 |  |  | 0,000 | 0,146 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 631311131 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm | m3 | 0,150 |  |  | 0,000 | 0,314 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,524 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 1,063 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 29,000 |  |  | 0,000 | 0,738 | 5,684 |  |  |  |  |  |  |
| 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 3,600 |  |  | 0,000 | 0,175 | 6,858 |  |  |  |  |  |  |
| 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 3,780 |  |  | 0,000 | 0,000 | 8,316 |  |  |  |  |  |  |
| 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,504 |  |  |  |  |  |  |
| 965082930 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t | m3 | 3,780 |  |  | 0,000 | 0,000 | 5,292 |  |  |  |  |  |  |
| 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | ks | 4,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t | m2 | 7,880 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,646 |  |  |  |  |  |  |
| 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 0,648 |  |  | 0,000 | 0,045 | 1,215 |  |  |  |  |  |  |
| 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m | 30,000 |  |  | 0,000 | 0,560 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |
| 974031164 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t | m | 25,000 |  |  | 0,000 | 0,466 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 978021191 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t | m2 | 65,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 3,965 |  |  |  |  |  |  |
| 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 31,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 2,108 |  |  |  |  |  |  |
| 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 37,155 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 37,155 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 74,310 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 975022341 | Podchyt. nadzákladného muriva drev. výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dľžky podch. do 3 m | m | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,592 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,648 | 35,768 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESUNY HMÔT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 29,187 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESUNY HMÔT |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce HSV |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,189 | 35,768 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711123131 | Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 711123141 | Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K na ploche zvislej | m2 | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 711211001 | Jednozlož. hydroizolačná hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použietie, weber.akryzol vodorová | m2 | 10,000 |  |  | 0,000 | 0,016 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 711212001 | Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použietie, weber.akryzol zvislá | m2 | 9,000 |  |  | 0,000 | 0,016 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,032 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713111121 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,013 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 713120010 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,003 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 713122111 | Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 713482302 | Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm | m | 30,000 |  |  | 0,000 | 0,013 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 713482303 | Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm | m | 20,000 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 713482304 | Montaž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm | m | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0,095 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721170075 | Ohyb odpadneho potrubia PVC D 75 | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,002 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721171107 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 | m | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 10,000 |  |  | 0,000 | 0,197 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,044 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,003 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 25,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,344 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721171803 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t | m | 5,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| 721171808 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t | m | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
| 721140903 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70 | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,032 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721140905 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,046 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721140913 | Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70 | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721140915 | Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721140925 | Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,342 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722172121 | Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 30,000 |  |  | 0,000 | 0,016 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722172122 | Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 20,000 |  |  | 0,000 | 0,015 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722172123 | Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 9,000 |  |  | 0,000 | 0,006 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,009 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722239102 | Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 53,000 |  |  | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,080 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 15,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |
| 722130802 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t | m | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| 722130901 | Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722130913 | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25 | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722131902 | Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4 | súb | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722131913 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | súb | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722131932 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722131934 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32 | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 722183942 | Závitová spojka pre potrubie K 384 G 3/4 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu | súb | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,012 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 725139103 | Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu bez splach. zariad. nádrže s použitím silikónového tmelu | súb | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,018 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 725219401 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | súb | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,008 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 9,000 |  |  | 0,000 | 0,003 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej | ks | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 725869370 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 40 | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,307 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
| 725130811 | Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t | súb | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
| 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
| 725530823 | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t | súb | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |
| 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| 725860820 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,280 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733121110 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2, 6 | m | 18,000 |  |  | 0,000 | 0,093 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 733123110 | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2, 6 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | m | 18,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,095 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 733120819 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00400t | m | 6,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
| 733191923 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 733193917 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734211111 | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 734222611 | Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/8 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 734231212 | Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/8 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0,001 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735153212 | Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 700mm 1, 940m2 | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,066 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 0,066 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 735111810 | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t | m2 | 0,540 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |
| 735890802 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m | t | 0,013 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762841812 | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,004 | 1,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 1,008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DREVOSTAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763161341 | SDK podhľad s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKFI hr. 12,5 mm | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,570 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998763301 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | t | 0,570 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | DREVOSTAVBY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,570 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 8,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,113 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771576117 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.200x200mm | m2 | 25,200 |  |  | 0,000 | 0,119 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 0,648 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781415040 | Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, v obmedz. priestore, škár. hmot. Ceresit CE 33 veľ. 300x150mm | m2 | 104,500 |  |  | 0,000 | 0,390 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 781491111 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 48,000 |  |  | 0,000 | 0,024 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 1,732 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,414 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁTERY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783271002 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním | m2 | 21,678 |  |  | 0,000 | 0,017 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 783271007 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný | m2 | 21,677 |  |  | 0,000 | 0,004 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom | m | 18,000 |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁTERY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAĽBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784430010 | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 57,825 |  |  | 0,000 | 0,137 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | MAĽBY |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce PSV |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,959 | 1,388 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montážne práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210010031 | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2413, 13,5 mm | m | 10,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 7,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210010321 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks | 4,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210040701 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | m | 45,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210040722 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre poistnú skriňu | ks | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 12,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210110001 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 5,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210120401 | Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) | ks | 2,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210200005 | Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové | ks | 12,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 | m | 45,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210800106 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 | m | 25,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998921201 | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % |  |  |  | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240011000 | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100 | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 240080339 | Rúrka ohybná kovová FLEXO. Rúrky sa dodávajú v debnách dľžky 5 m. Veľkosť : do D 100 | m | 10,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 240090491 | Ochranná mreža | ks | 3,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 998924201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % |  |  |  | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena za dielo v € bez DPH |  |
| Celková cena za dielo v € s DPH |  |