# Práce HSV

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342273075  . | Priečky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm | 11,072 | m2 |  |  |  |  |
| 342948112  . | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam | 14,000 | m |  |  |  |  |
| 310279841  . | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do  300mm | 0,284 | m3 |  |  |  |  |

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612421661  . | Vnútorná omietka vápennocementová stien - BASF, ručné spracovanie Prince Color K01 hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm | 50,442 | m2 |  |  |  |  |
| 612462117  . | Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber -  Terranova, cementová, štuková stierka | 15,200 | m2 |  |  |  |  |
| 612471512  . | Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM | 50,442 | m2 |  |  |  |  |
| 632477403  . | Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, Stierka 20  MPa, na vnútorné použitie, ozn. 060, hr. 5 mm | 10,950 | m2 |  |  |  |  |
| 642952110  . | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | 4,000 | ks |  |  |  |  |
| 612409991  . | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. | 19,000 | m |  |  |  |  |
| 612421331  . | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | 350,000 | m2 |  |  |  |  |
| 631311131  . | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm | 1,000 | m3 |  |  |  |  |
| 632451421  . | Doplnenie cementového poteru do 1 m2 hrúbky do  20 mm | 60,348 | m2 |  |  |  |  |

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417321313  . | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C  16/20 | 0,059 | m3 |  |  |  |  |
| 417351115  . | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | 1,580 | m2 |  |  |  |  |
| 417351116  . | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | 1,580 | m2 |  |  |  |  |
| 417361821  . | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | 0,011 | t |  |  |  |  |

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

# Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5533192000  . | Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm L | 3,000 | ks |  |  |  |  |
| 5533192100  . | Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm P | 1,000 | ks |  |  |  |  |

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 962031132  . | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | 11,200 | m2 |  |  |  |  |
| 965043321  . | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t | 1,890 | m3 |  |  |  |  |
| 968061125  . | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | 2,000 | ks |  |  |  |  |
| 968063455  . | Demontáž kovovej dverovej zárubne | 2,364 | m2 |  |  |  |  |
| 974031132  . | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -0,00600t | 21,000 | m |  |  |  |  |
| 978021191  . | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t | 50,442 | m2 |  |  |  |  |
| 978059531  . | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | 5,000 | m2 |  |  |  |  |
| 979011131  . | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | 10,090 | t |  |  |  |  |
| 979011141  . | Príplatok za každých ďalších 3.5 m | 10,090 | t |  |  |  |  |
| 979082111  . | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 10,090 | t |  |  |  |  |
| 979082121  . | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 10,090 | t |  |  |  |  |

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999281111  . | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 21,190 | t |  |  |  |  |

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

# Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713482302  . | Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer  22 mm | 40,000 | m |  |  |  |  |
| 713482303  . | Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer  26 mm | 10,000 | m |  |  |  |  |
| 998713102  . | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 0,024 | t |  |  |  |  |
| 2837710200  . | MIRELON izolácia 22/ 6" | 40,000 | m |  |  |  |  |
| 2837710500  . | MIRELON izolácia 28/ 6" | 10,000 | m |  |  |  |  |

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.

KONŠTRUKCIÍ

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721171109  . | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D  110x2, 2 | 5,000 | m |  |  |  |  |
| 721173205  . | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | 21,000 | m |  |  |  |  |
| 721194105  . | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | 7,000 | ks |  |  |  |  |
| 721194109  . | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | 4,000 | ks |  |  |  |  |
| 721290111  . | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 26,000 | m |  |  |  |  |
| 998721102  . | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0,205 | t |  |  |  |  |
| 721140905  . | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | 2,000 | ks |  |  |  |  |

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 722172121  . | Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním | 40,000 | m |  |  |  |  |
| 722172122  . | Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním | 10,000 | m |  |  |  |  |
| 722220111  . | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | 5,000 | ks |  |  |  |  |
| 722220121  . | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | 6,000 | pár |  |  |  |  |

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 998722102  . | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0,061 | t |  |  |  |  |
| 722131913  . | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | 2,000 | súb |  |  |  |  |

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 725119309  . | Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom | 4,000 | súb |  |  |  |  |
| 725129201  . | Montáž pisoáru z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | 1,000 | súb |  |  |  |  |
| 725219401  . | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | 6,000 | súb |  |  |  |  |
| 725291112  . | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | 4,000 | súb |  |  |  |  |
| 725819401  . | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G  1/2 | 5,000 | súb |  |  |  |  |
| 725829201  . | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | 6,000 | ks |  |  |  |  |
| 725869302  . | Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D  50 | 6,000 | ks |  |  |  |  |
| 725869371  . | Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 50 | 1,000 | ks |  |  |  |  |
| 998725102  . | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0,143 | t |  |  |  |  |
| 286159530103  . | AlcaPLAST Flexi napojenie k WC | 4,000 | KUS |  |  |  |  |
| 551159090301  . | Alcaplast Pisoárový tlakový splachovač, typ:  ATS001 | 1,000 | KUS |  |  |  |  |
| 551159200101  . | Alcaplast Sifón umývadlový d=40 s nerezovou mriežkou d=63, typ: A41 | 6,000 | KUS |  |  |  |  |
| 5514315900  . | Batéria umývadlová | 4,000 | ks |  |  |  |  |
| 5518300009  . | IVAR Rohový ventil - PARSEK 1/2" x 3/8", č.  70802100 | 4,000 | ks |  |  |  |  |
| 5518300013  . | IVAR Sanitárne flexI-Ohybné hadice 9x13 (FF 3/8)  40 cm, č. 15020140 | 4,000 | ks |  |  |  |  |

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552159130101  . | Alcaplast WC sedadlo Antibacterial, typ: A60 | 4,000 | KUS |  |  |  |  |
| 6420120330  . | Sanitárna keramika umývadlo 50cm, biele | 6,000 | ks |  |  |  |  |
| 6423001900  . | WC kombi 241840 biele zadný šikmý odpad | 4,000 | ks |  |  |  |  |

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 733121110  . | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2, 6 | 15,000 | m |  |  |  |  |
| 733121114  . | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31, 8/2,6 | 3,000 | m |  |  |  |  |
| 733123110  . | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2, 6 | 6,000 | ks |  |  |  |  |
| 733191927  . | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do  DN 40 | 6,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD

POTRUBIA

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 734221423  . | Ventil regulačný závitový V 4233-rohový G 1/2 | 6,000 | ks |  |  |  |  |
| 5512115200  . | Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie radiátorový rohový, s nastaviteľnou reguláciou V  4233 1/2" | 6,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 735153300  . | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U.  S. Steel Košice s príplatkom 8 % | 3,000 | ks |  |  |  |  |
| 735154143  . | Montáž vykurovacieho panelového dvojradového radiátora 600 mm x 1400 - 1800 mm | 3,000 | ks |  |  |  |  |
| 735158120  . | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | 3,000 | ks |  |  |  |  |
| 998735102  . | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0,141 | t |  |  |  |  |
| 735494811  . | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl.  vykurovacích telies | 2,880 | m2 |  |  |  |  |
| 735191905  . | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa | 3,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 735191910  . | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | 2,880 | m2 |  |  |  |  |
| 4845380850  . | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600  AAA | 3,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE

TELESÁ

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766661112  . | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | 4,000 | ks |  |  |  |  |
| 998766102  . | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0,064 | t |  |  |  |  |
| 6116011100  . | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa | 4,000 | ks |  |  |  |  |

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771575127  . | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | 10,950 | m2 |  |  |  |  |
| 998771102  . | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0,259 | t |  |  |  |  |
| 5976404700  . | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A  200x200x10 1 Ia | 11,169 | m2 |  |  |  |  |

PODLAHY A OBKLADY

KERAMICKÉ-DLAŽBY

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781445088  . | Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 20 x 20 cm v obmedzenom priestore do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE | 51,345 | m2 |  |  |  |  |
| 781491111  . | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | 5,400 | m |  |  |  |  |
| 998781102  . | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1,269 | t |  |  |  |  |
| 5538321150  . | PVC lišta oblúkova - roh vonkajší - 2,5 m | 3,000 | ks |  |  |  |  |
| 5976632000  . | Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké | 52,372 | m2 |  |  |  |  |

PODLAHY A OBKLADY

KERAMICKÉ-OBKLADY

NÁTERY

NÁTERY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 783225100  . | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | 3,269 | m2 |  |  |  |  |
| 783322320  . | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním | 10,080 | m2 |  |  |  |  |
| 783424140  . | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom | 18,000 | m |  |  |  |  |
| 783625300  . | Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením | 45,000 | m2 |  |  |  |  |
| 783201821  . | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním | 10,080 | m2 |  |  |  |  |
| 783602821  . | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien, portálov a výkladov | 45,000 | m2 |  |  |  |  |
| 783224900  . | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e | 11,376 | m2 |  |  |  |  |
| 783622900  . | Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné | 37,824 | m2 |  |  |  |  |

NÁTERY

MAĽBY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 784410100  . | Penetrovanie jednonásobné podkladu do 3,8 m | 465,830 | m2 |  |  |  |  |
| 784452273  . | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m | 465,830 | m2 |  |  |  |  |
| 784481011  . | Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m | 183,600 | m2 |  |  |  |  |

MAĽBY

Práce PSV

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210010301  . | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68,  KZ 3) | 24,000 | ks |  |  |  |  |
| 210010321  . | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová | 5,000 | ks |  |  |  |  |
| 210040701  . | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29  mm | 100,000 | m |  |  |  |  |
| 210100001  . | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 12,000 | ks |  |  |  |  |

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210110001  . | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | 13,000 | ks |  |  |  |  |
| 210111012  . | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená,  10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | 22,000 | ks |  |  |  |  |
| 210120401  . | Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do  25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) | 3,000 | ks |  |  |  |  |
| 210190001  . | Montáž rozvodnice do váhy 20 kg | 1,000 | ks |  |  |  |  |
| 210200014  . | Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové | 26,000 | ks |  |  |  |  |
| 210800105  . | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,  5 | 50,000 | m |  |  |  |  |
| 210800106  . | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,  5 | 150,000 | m |  |  |  |  |
| 210800107  . | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 4 | 5,000 | m |  |  |  |  |
| 210961101  . | Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné | 13,000 | ks |  |  |  |  |
| 210962002  . | Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom | 26,000 | ks |  |  |  |  |
| 3450906510  . | Krabica KU 68-1901 | 24,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410100252  . | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx01,5  (CYKY-J) | 50,000 | m |  |  |  |  |
| 3410100262  . | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx02,5  (CYKY-J) | 150,000 | m |  |  |  |  |
| 3410100270  . | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx04  (CYKY-J) | 5,000 | m |  |  |  |  |
| 3410107392  . | Svorka WAGO 273-153 3x1,5mm | 6,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410107396  . | Svorka WAGO 273-253 3x2,5mm | 9,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410107843  . | Rozvodnica 12743 IP65 8mod. | 1,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410108423  . | ANYA Spínač č.1 biely 20101 | 13,000 | ks |  |  |  |  |

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3410110167  . | SEZ-Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap | 22,000 | ks |  |  |  |  |
| 3450907100  . | Viečko krabicové KO 68-1901 | 5,000 | ks |  |  |  |  |
| 3470160710  . | Svetelné zdroje lineárna žiarivka | 52,000 | ks |  |  |  |  |
| 3480012730  . | Svietidlo stropné | 26,000 | ks |  |  |  |  |
| 3580760426  . | Prúdový chránič LFE16B/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa OEZ | 3,000 | ks |  |  |  |  |
| 998921203  . | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | 8 109,061 | % |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkom za stavbu:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | objekt: | Stavebné úpravy |  |  |  | |  |  |  | |  |  | 24,41 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240011030  . | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100 | 4,000 | ks |  |  |  |  |
| 240080339  . | Rúrka ohybná kovová FLEXO. Rúrky sa dodávajú v debnách dľžky 5 m. Veľkosť : do D 100 | 16,000 | m |  |  |  |  |
| 4298400007  . | Hadice FLEXO - štandardné prevedenie ALUFLEX  MI 102 | 16,000 | m |  |  |  |  |
| 4290013001  . | Malý axiálny ventilátor | 4,000 | ks |  |  |  |  |
| 998924203  . | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | 234,000 | % |  |  |  |  |