# Práce HSV

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342273075. | Priečky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm |  11,072 | m2 |  |  |  |  |
| 342948112. | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam |  14,000 | m |  |  |  |  |
| 310279841. | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm |  0,284 | m3 |  |  |  |  |

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612421661. | Vnútorná omietka vápennocementová stien - BASF, ručné spracovanie Prince Color K01 hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm |  50,442 | m2 |  |  |  |  |
| 612462117. | Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, cementová, štuková stierka |  15,200 | m2 |  |  |  |  |
| 612471512. | Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM |  50,442 | m2 |  |  |  |  |
| 632477403. | Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, Stierka 20 MPa, na vnútorné použitie, ozn. 060, hr. 5 mm |  10,950 | m2 |  |  |  |  |
| 642952110. | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 |  4,000 | ks |  |  |  |  |
| 612409991. | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. |  19,000 | m |  |  |  |  |
| 612421331. | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových |  350,000 | m2 |  |  |  |  |
| 631311131. | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm |  1,000 | m3 |  |  |  |  |
| 632451421. | Doplnenie cementového poteru do 1 m2 hrúbky do 20 mm |  60,348 | m2 |  |  |  |  |

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417321313. | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 |  0,059 | m3 |  |  |  |  |
| 417351115. | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie |  1,580 | m2 |  |  |  |  |
| 417351116. | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie |  1,580 | m2 |  |  |  |  |
| 417361821. | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 |  0,011 | t |  |  |  |  |

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

# Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5533192000. | Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm L |  3,000 | ks |  |  |  |  |
| 5533192100. | Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm P |  1,000 | ks |  |  |  |  |

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 962031132. | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t |  11,200 | m2 |  |  |  |  |
| 965043321. | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t |  1,890 | m3 |  |  |  |  |
| 968061125. | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 |  2,000 | ks |  |  |  |  |
| 968063455. | Demontáž kovovej dverovej zárubne |  2,364 | m2 |  |  |  |  |
| 974031132. | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t |  21,000 | m |  |  |  |  |
| 978021191. | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t |  50,442 | m2 |  |  |  |  |
| 978059531. | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t |  5,000 | m2 |  |  |  |  |
| 979011131. | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m |  10,090 | t |  |  |  |  |
| 979011141. | Príplatok za každých ďalších 3.5 m |  10,090 | t |  |  |  |  |
| 979082111. | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  10,090 | t |  |  |  |  |
| 979082121. | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  10,090 | t |  |  |  |  |

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999281111. | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  21,190 | t |  |  |  |  |

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

# Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713482302. | Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm |  40,000 | m |  |  |  |  |
| 713482303. | Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm |  10,000 | m |  |  |  |  |
| 998713102. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  0,024 | t |  |  |  |  |
| 2837710200. | MIRELON izolácia 22/ 6" |  40,000 | m |  |  |  |  |
| 2837710500. | MIRELON izolácia 28/ 6" |  10,000 | m |  |  |  |  |

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.

KONŠTRUKCIÍ

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721171109. | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 |  5,000 | m |  |  |  |  |
| 721173205. | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 |  21,000 | m |  |  |  |  |
| 721194105. | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 |  7,000 | ks |  |  |  |  |
| 721194109. | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 |  4,000 | ks |  |  |  |  |
| 721290111. | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 |  26,000 | m |  |  |  |  |
| 998721102. | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  0,205 | t |  |  |  |  |
| 721140905. | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100 |  2,000 | ks |  |  |  |  |

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 722172121. | Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním |  40,000 | m |  |  |  |  |
| 722172122. | Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním |  10,000 | m |  |  |  |  |
| 722220111. | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 |  5,000 | ks |  |  |  |  |
| 722220121. | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 |  6,000 | pár |  |  |  |  |

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 998722102. | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  0,061 | t |  |  |  |  |
| 722131913. | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25 |  2,000 | súb |  |  |  |  |

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 725119309. | Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom |  4,000 | súb |  |  |  |  |
| 725129201. | Montáž pisoáru z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže |  1,000 | súb |  |  |  |  |
| 725219401. | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva |  6,000 | súb |  |  |  |  |
| 725291112. | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska |  4,000 | súb |  |  |  |  |
| 725819401. | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 |  5,000 | súb |  |  |  |  |
| 725829201. | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej |  6,000 | ks |  |  |  |  |
| 725869302. | Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 50 |  6,000 | ks |  |  |  |  |
| 725869371. | Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 50 |  1,000 | ks |  |  |  |  |
| 998725102. | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  0,143 | t |  |  |  |  |
| 286159530103. | AlcaPLAST Flexi napojenie k WC |  4,000 | KUS |  |  |  |  |
| 551159090301. | Alcaplast Pisoárový tlakový splachovač, typ: ATS001 |  1,000 | KUS |  |  |  |  |
| 551159200101. | Alcaplast Sifón umývadlový d=40 s nerezovou mriežkou d=63, typ: A41 |  6,000 | KUS |  |  |  |  |
| 5514315900. | Batéria umývadlová |  4,000 | ks |  |  |  |  |
| 5518300009. | IVAR Rohový ventil - PARSEK 1/2" x 3/8", č. 70802100 |  4,000 | ks |  |  |  |  |
| 5518300013. | IVAR Sanitárne flexI-Ohybné hadice 9x13 (FF 3/8) 40 cm, č. 15020140 |  4,000 | ks |  |  |  |  |

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552159130101. | Alcaplast WC sedadlo Antibacterial, typ: A60 |  4,000 | KUS |  |  |  |  |
| 6420120330. | Sanitárna keramika umývadlo 50cm, biele |  6,000 | ks |  |  |  |  |
| 6423001900. | WC kombi 241840 biele zadný šikmý odpad |  4,000 | ks |  |  |  |  |

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 733121110. | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2, 6 |  15,000 | m |  |  |  |  |
| 733121114. | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31, 8/2,6 |  3,000 | m |  |  |  |  |
| 733123110. | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2, 6 |  6,000 | ks |  |  |  |  |
| 733191927. | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 40 |  6,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD

POTRUBIA

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 734221423. | Ventil regulačný závitový V 4233-rohový G 1/2 |  6,000 | ks |  |  |  |  |
| 5512115200. | Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie radiátorový rohový, s nastaviteľnou reguláciou V 4233 1/2" |  6,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 735153300. | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % |  3,000 | ks |  |  |  |  |
| 735154143. | Montáž vykurovacieho panelového dvojradového radiátora 600 mm x 1400 - 1800 mm |  3,000 | ks |  |  |  |  |
| 735158120. | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového |  3,000 | ks |  |  |  |  |
| 998735102. | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  0,141 | t |  |  |  |  |
| 735494811. | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies |  2,880 | m2 |  |  |  |  |
| 735191905. | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa |  3,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 735191910. | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies |  2,880 | m2 |  |  |  |  |
| 4845380850. | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 AAA |  3,000 | ks |  |  |  |  |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE

TELESÁ

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766661112. | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové |  4,000 | ks |  |  |  |  |
| 998766102. | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  0,064 | t |  |  |  |  |
| 6116011100. | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa |  4,000 | ks |  |  |  |  |

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771575127. | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm |  10,950 | m2 |  |  |  |  |
| 998771102. | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  0,259 | t |  |  |  |  |
| 5976404700. | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 Ia |  11,169 | m2 |  |  |  |  |

PODLAHY A OBKLADY

KERAMICKÉ-DLAŽBY

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781445088. | Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 20 x 20 cm v obmedzenom priestore do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE  |  51,345 | m2 |  |  |  |  |
| 781491111. | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny |  5,400 | m |  |  |  |  |
| 998781102. | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  1,269 | t |  |  |  |  |
| 5538321150. | PVC lišta oblúkova - roh vonkajší - 2,5 m |  3,000 | ks |  |  |  |  |
| 5976632000. | Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké |  52,372 | m2 |  |  |  |  |

PODLAHY A OBKLADY

KERAMICKÉ-OBKLADY

NÁTERY

NÁTERY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 783225100. | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. |  3,269 | m2 |  |  |  |  |
| 783322320. | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním |  10,080 | m2 |  |  |  |  |
| 783424140. | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom |  18,000 | m |  |  |  |  |
| 783625300. | Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením |  45,000 | m2 |  |  |  |  |
| 783201821. | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním |  10,080 | m2 |  |  |  |  |
| 783602821. | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien, portálov a výkladov |  45,000 | m2 |  |  |  |  |
| 783224900. | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e |  11,376 | m2 |  |  |  |  |
| 783622900. | Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné |  37,824 | m2 |  |  |  |  |

NÁTERY

MAĽBY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 784410100. | Penetrovanie jednonásobné podkladu do 3,8 m |  465,830 | m2 |  |  |  |  |
| 784452273. | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m |  465,830 | m2 |  |  |  |  |
| 784481011. | Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m |  183,600 | m2 |  |  |  |  |

MAĽBY

Práce PSV

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210010301. | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) |  24,000 | ks |  |  |  |  |
| 210010321. | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová |  5,000 | ks |  |  |  |  |
| 210040701. | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm |  100,000 | m |  |  |  |  |
| 210100001. | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 |  12,000 | ks |  |  |  |  |

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210110001. | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 |  13,000 | ks |  |  |  |  |
| 210111012. | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie |  22,000 | ks |  |  |  |  |
| 210120401. | Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) |  3,000 | ks |  |  |  |  |
| 210190001. | Montáž rozvodnice do váhy 20 kg |  1,000 | ks |  |  |  |  |
| 210200014. | Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové |  26,000 | ks |  |  |  |  |
| 210800105. | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 |  50,000 | m |  |  |  |  |
| 210800106. | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 |  150,000 | m |  |  |  |  |
| 210800107. | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 4 |  5,000 | m |  |  |  |  |
| 210961101. | Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné |  13,000 | ks |  |  |  |  |
| 210962002. | Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom |  26,000 | ks |  |  |  |  |
| 3450906510. | Krabica KU 68-1901 |  24,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410100252. | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx01,5 (CYKY-J) |  50,000 | m |  |  |  |  |
| 3410100262. | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx02,5 (CYKY-J) |  150,000 | m |  |  |  |  |
| 3410100270. | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx04 (CYKY-J) |  5,000 | m |  |  |  |  |
| 3410107392. | Svorka WAGO 273-153 3x1,5mm |  6,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410107396. | Svorka WAGO 273-253 3x2,5mm |  9,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410107843. | Rozvodnica 12743 IP65 8mod. |  1,000 | ks |  |  |  |  |
| 3410108423. | ANYA Spínač č.1 biely 20101 |  13,000 | ks |  |  |  |  |

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3410110167. | SEZ-Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap |  22,000 | ks |  |  |  |  |
| 3450907100. | Viečko krabicové KO 68-1901 |  5,000 | ks |  |  |  |  |
| 3470160710. | Svetelné zdroje lineárna žiarivka |  52,000 | ks |  |  |  |  |
| 3480012730. | Svietidlo stropné |  26,000 | ks |  |  |  |  |
| 3580760426. | Prúdový chránič LFE16B/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa OEZ |  3,000 | ks |  |  |  |  |
| 998921203. | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m |  8 109,061 | % |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkom za stavbu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt:  | Stavebné úpravy  |  |  |  |
|  |  |  |

  |  |  |  24,41 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240011030. | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100 |  4,000 | ks |  |  |  |  |
| 240080339. | Rúrka ohybná kovová FLEXO. Rúrky sa dodávajú v debnách dľžky 5 m. Veľkosť : do D 100 |  16,000 | m |  |  |  |  |
| 4298400007. | Hadice FLEXO - štandardné prevedenie ALUFLEX MI 102 |  16,000 | m |  |  |  |  |
| 4290013001. | Malý axiálny ventilátor |  4,000 | ks |  |  |  |  |
| 998924203. | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m |  234,000 | % |  |  |  |  |