# Práce HSV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **objekt:** | **Budova školy - Výmena okien 2015** |  |  |  |  | Strana: | 1/2 |
| **Položka** | **Popis položky množstvo** | | **Mj** | **Cena/Mj** | **Montáž** | **Dodávky** | Hmot. |

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | 65,850 | | | m | |  | |  | |  | | 0,53 | |
| 2. | | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | | 35,930 | m2 | |  | |  | |  | | 4,02 | |
| 3. | | Omietka ostenia okenného alebo dverného vonkajšia šľachtená škrabaná (brizolit) | | 35,930 | m2 | |  | |  | |  | | 4,02 | |
| 4. | | Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá,  WINK TRADE | | 39,000 | ks | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 5. | | vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK  TRADE | | 67,167 | m | |  | |  | |  | | 0,07 | |

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**  8,63

## OSTATNÉ PRÁCE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | 85,920 | | | m2 | |  | |  | |  | | 3,63 | |
| 7. | | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 | | 62,000 | ks | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 8. | | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2 | | 20,000 | ks | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 9. | | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t | | 103,335 | m2 | |  | |  | |  | | 3,17 | |

# Práce HSV

## OSTATNÉ PRÁCE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | 3,100 | t |  |  |  | 0,00 |
| 11. | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 3,100 | t |  |  |  | 0,00 |

**OSTATNÉ PRÁCE**  6,80

## PRESUNY HMÔT

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 15,430 | t |  |  |  | 0,00 |

**PRESUNY HMÔT**  0,00

**Práce HSV  15,43**

# Práce PSV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **objekt:** | **Budova školy - Výmena okien 2015** |  |  |  |  | Strana: | 2/2 |
| **Položka** | **Popis položky množstvo** | | **Mj** | **Cena/Mj** | **Montáž** | **Dodávky** | Hmot. |

## KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Oplechovanie parapetov Lindab rš 250 mm | 65,850 | | | m | |  | |  | |  | | 0,14 | |
| 14. | | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | | 0,136 | t | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 15. | | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do  330 mm, -0,00135t | | 65,850 | m | |  | |  | |  | | 0,00 | |

**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**  0,14

## KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže | | 245,500 | | | m | |  | |  | |  | | 0,02 | |
| 17. | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | | | 1,806 | | t | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 18. | Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1150/ 900 mm | | | 16,000 | | ks | |  | |  | |  | | 0,50 | |
| 19. | Plastové okno 4-krídlové, 2O, 1OS, 1P výšky/šírky  1700/2400 mm | | | 15,000 | | ks | |  | |  | |  | | 0,82 | |
| 20. | Plastové okno 4-krídlové, 2O, 1OS, 1P výšky/šírky  1700/2400 mm , výplň dubová kôra | | | 5,000 | | ks | |  | |  | |  | | 0,27 | |
| 21. | Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1150 mm, výplň dubová kôra | 3,000 | | | ks | |  | |  | |  | | 0,18 | |

**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**  1,81

## MAĽBY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex,  Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do  3,80 m | 71,860 | m2 |  |  |  | 0,01 |

**MAĽBY**  0,01

# Práce PSV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **objekt: Budova školy** | **Výmena okien**  **Celková cena v € bez DPH:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková cena v € s DPH:** |  |  |  |  |  |  |